Radnica, 17.07.2017

Nasz znak: SP.R.-2301/6/17

**Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy**

**Radnica 146**

**66-600 Krosno Odrzańskie**

**ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN:**

**„Wyposażenie placu zabaw na terenie**

**Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy”**

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

1.1. Zamawiający:

**Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy**

**Radnica 146**

**66-600 Krosno Odrzańskie**

1.2 Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wraz z montażem 7 urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Radnica 146.

2. Wizualizacja wymaganych przez Zamawiającego elementów wraz z ich opisem technicznym została zamieszczona w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do zaproszenia.

3. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru dla elementów wymienionych w załączniku Nr 2 w wielkości ±5%.

4. Zamawiający wymaga aby elementy stanowiące wyposażenie placu zabaw posiadały certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 – 1:2009 w piątym, najwyższym systemie certyfikacji wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01, wydane przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

5. Konstrukcja zestawu zabawowego (średnica rury konstrukcyjnej minimum fi 76 mm) musi być wykonana ze stali, ocynkowanej i malowanej proszkowo, daszki i bariery (boczki) oraz ozdobniki z tworzywa HDPE. Wszystkie śruby łączeniowe nierdzewne.

6. Płaskowniki, rury, ceowniki oraz profile zamknięte muszą być wykonane ze stali węglowej i zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie i dodatkowo malowane proszkowo.

7. Fundamenty należy umieścić pod powierzchnią gruntu na głębokości od 60-80 cm za pomocą betonu klasy co najmniej B-15. Beton należy umieścić minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu.

8. Urządzenia należy montować na stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo kotwach. Kotwy umieszczać w gruncie na głębokości od 60-80 cm.

9. Konstrukcja urządzeń zabawowych drewnianych musi być wykonana z drewna klejonego minimum z 4 lameli i przekroju 90 x 90 mm, impregnowanych ciśnieniowo min. w 4 klasie środkiem barwiąco – konserwującym DREWNOLIT lub równoważnym. Dopuszcza się tolerancję wymiarów ± 5%.

10. Elementy zabudowy należy wykonać z tworzywa sztucznego typu HDPE o grubości 10, 12 i 15 mm. Korpusy sprężynowców należy wykonać z tworzywa sztucznego typu HDPE o grubości min. 15 mm ± 5%. Zastosowane tworzywa muszą być trwałe i odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Elementy powierzchniowe: daszki, bariery muszą być wykonane z tworzywa sztucznego typu HDPE o grubości minimum 10mm.

11. Nie dopuszcza się stosowania sklejki wodoodpornej, która nie jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne, oraz tworzywa HPL.

12. Liny muszą być wykonane z polipropylenu, wzmocnionego rdzeniem stalowym minimum fi 16 mm). Każdy z rdzeni musi być zamknięty w oplocie z kolorowego tworzywa polipropylenowego, a dodatkowe skręcenie kilku lin powoduje wzmocnienie całej wiązki. Liny zakończone aluminiowymi kauszami i do konstrukcji drewnianej dokręcane są poprzez uchwyty metalowo-plastikowe.

13. Kolorystyka oferowanych elementów oraz ich wzory zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

14. Realizując zamówienie dostawca przekaże Zamawiającemu następującą dokumentację:

* Informację identyfikującą producenta (importera) urządzeń zamontowanych na placu zabaw;
* Dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt został wyprodukowany – informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach, lakierach i listą zalecanych części zamiennych;
* Instrukcje zawierają informację o zalecanym sposobie montażu;
* Instrukcje obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji;
* Certyfikaty, badania i inne dokumenty wydane w akredytowanym programie certyfikacji, potwierdzając zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 – jako minimum Zamawiający wymaga pisemnego potwierdzenia kompletności wykonania prac objętych zamówieniem (najczęściej stosowanym dokumentem jest certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę w akredytowanym programie certyfikacji).

**2. Wymagany termin realizacji:**

14 dni od daty podpisania umowy.

**3. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – 100%.**

Cena jednostkowa powinna zawierać:

a) wartość dostawy wraz z montażem określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

c) koszt transportu poszczególnych elementów wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Radnicy,

d) wartość elementów towarzyszących niezbędnych do montażu elementów zabawowych,

e) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

**4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:**

- Formularz oferty według załączonego wzoru (zał. nr 1),

- wypełniony formularz cenowy wzoru (zał. nr 2),

- certyfikaty urządzeń wykonane w akredytowanym programie certyfikacji (zał. nr 3).

**5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.**

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

**6. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia 26.07.2017 do godz. 10.00 pod adresem:

**Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy**

**Radnica 146**

**66-600 Krosno Odrzańskie**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:

**OFERTA CENOWA NA:**

**„Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy”**

na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.

**Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy**

**Radnica 146**

**66-600 Krosno odrzańskie**

**7. Miejsce i termin otwarcia oferty:**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.07.2017 o godz.10.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Radnica 146 – sekretariat.

**8. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:**

Ewa Sierszyńska, 68 383 15 25 spradnica@krosnoodrzanskie.pl

Formularz oferty w wersji edytowalnej jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: [www.spradnica.edupage.org](http://www.spradnica.edupage.org)